**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Электронный тахеометр «Leika TS 06 plus R500 7» (или эквивалент)**

Погрешность – не более 7 сек., дальность измерений на отражатель – не менее 3500 м, точность - 1,5 мм+2ррм;

Дальность измерений без отражателя – не менее 500 м, точность 2 мм+2ррм;

Двухосевой компенсатор;

Лазерный отвес, измеритель высоты, лазерный целеуказатель;

Память 100 000 точек;

Дисплей ЖК матрица 280\*160 пикселей, клавиатура с полным буквенно-цифровым вводом;

Питание 2 Li-Ion аккумулятора;

Встроенное программное обеспечение Flex Fild;

Защита от пыли и влага IP 55;

Рабочая температура от -20\*С до +50\*С;

Коммуникационная панель с USB и mini USB портами;

Bluetooth;

Промышленная флеш-карта не менее 1 ГБ;

Зарядное устройство с кабелем для авто – прикуривателя, Lemo/USB – кабель передачи данных;

Веха, минипризма;

Кейс, 2 наплечных ремня;

Бесплатное обучение представителя заказчика с выдачей сертификата;

Наличие авторизированного сервисного центра на поставляемое оборудование;

Возможность предоставления подменного оборудования на время обслуживания в сервисном центре;

Наличие представительства компании поставщика в Кемеровской области;

Наличие свидетельства о метрологической аттестации и свидетельства соответствующего типа средств измерений.

Количество поставляемого товара – 1 комплект

Гарантийное обслуживание – не менее 1 года