# **Документация заказчикаГЛАВА V.техническое задание (спецификация)**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (СПЕЦИФИКАЦИЯ) НА ПОСТАВКУ ТОВАРА**

**Наименование объекта закупки:** Приобретение крематоров для уничтожения биологических отходов (мобильных (передвижных)) для нужд Государственной ветеринарной инспекции Пермского края. (ОКПД 28.21.11.112)

**Количество поставляемых товаров:** 2 шт.

**Место поставки товаров:** г. Пермь, ул. Экскаваторная, д. 35, склад ГБУВК «Пермский ВДЦ».

**Срок поставки товара:** Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика в адрес Заказчика в течение 20 (Двадцати) дней с даты заключения контракта в любой день недели с 09.00 до 17.00 часов по местному времени (кроме субботы, воскресения и праздничных дней).

**Условия поставки товаров:** Поставщик извещает Заказчика о дате поставки Товара по факсимильной связи и по телефону +7(342) 265-55-57 не позднее, чем за два рабочих дня до дня поставки и поставляет Товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов по местному времени Заказчика.

**Назначение товаров и цели их использования**

Товар предназначен для термического уничтожения органических и биологических отходов, трупов животных, птиц.

**Общие требования к Товару,** **требования к его качеству, потребительским свойствам, эксплуатационным характеристикам объекта закупки:**

Крематор представляет собой камеру, имеющую изнутри слой огнеупорного материала и оснащенную высокопроизводительной горелкой, которая может работать на дизельном топливе. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ, что должно быть подтверждено сертификатами соответствия, качественными удостоверениями.

Детали и сборочные единицы крематоров должны изготавливаться из материалов и полуфабрикатов, разрешенных к применению требованиями устройства и безопасной эксплуатации устройств, работающих при высокой температуре, установленной потребителем. Качество и комплектность поставляемых крематоров должно соответствовать требованиям ГОСТ и ТУ, установленным для данного вида оборудования. Все поставляемые крематоры должны быть новыми, не ранее 2016 г. выпуска, не бывшими в употреблении, смонтированными из новых деталей без использования бывших в употреблении элементов, без внутренних и внешних дефектов, снабжены соответствующими сертификатами и/или другими документами на русском языке, надлежащим образом подтверждающими их качество и безопасность.

Крематоры должны быть свободны от прав на него третьих лиц и других обременений, и соответствовать нормативным документам по стандартизации, сертификатам качества и технической документации.

Оборудование по своим функциональным и техническим характеристикам должно соответствовать нижеперечисленным требованиям:

Технические характеристики крематоров для уничтожения биологических отходов (мобильных (передвижных))

|  |  |
| --- | --- |
| Максимальная вместимость, кг | не менее 500 |
| Максимальная производительность, кг/час | не менее 50 |
| **Рабочие размеры** |
| Длина, мм | не менее 2 100 |
| Ширина, мм | не менее 1 500 |
| Высота без учета дымохода, мм | не менее 1 800 |
| Вес, кг | не более 3 300 |
| **Главная камера сжигания** |
| Размер загрузочного окна, мм | не менее 900 (ш) х 1 600 (д) |
| Объем (общий объем), м3 | не менее 1,1 |
| Материал корпуса камеры сжигания | сталь |
| толщина стали, мм | не менее 5 |
| Защитный канал из оцинкованной стали  |
| толщина стали, мм | не менее 0,5 |
| Загрузочная дверь из малоуглеродистой стали |
| толщина стали, мм | не менее 5 |
| **Покрытие главной камеры сжигания** |
| Грунтовка | - |
| Окраска | термостойкая |
| **Футеровка** |
| Теплоизоляционный слой стен  | наличие |
| Толщина теплоизоляционного слоя, мм | не менее 20 |
| Материал стен  | огнеупорный бетон |
| Толщина стен, мм | не менее 20 |
| Огнеупорность о С | не менее 1200 |
| Монтаж футеровки, без контакта с металлическим корпусом | наличие |

………И т.д.

**Поставщик**

Приложение № 1

к заявке на участие в аукционе в электронной форме

**Предложение о функциональных/качественных характеристиках предлагаемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг**

1. на Приобретение крематоров для уничтожения биологических отходов 18.10.2016 реестровый номер №0156200000716000002

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Инсинератор**  | **Страна происхождения товара** | Российская Федерация | **2 шт.** |

Технические характеристики крематоров для уничтожения биологических отходов (мобильных (передвижных))

|  |  |
| --- | --- |
| Максимальная вместимость, кг | 500 |
| Максимальная производительность, кг/час | 50 |
| **Рабочие размеры** |
| Длина, мм | 2 100 |
| Ширина, мм | 2 200 |
| Высота без учета дымохода, мм | 2 000 |
| Вес, кг | 2 500 |
| **Главная камера сжигания** |
| Размер загрузочного окна, мм | 910 (ш) х 1 600 (д) |
| Объем (общий объем), м3 | 1,1 |
| Материал корпуса камеры сжигания | сталь |
| толщина стали, мм | 5 |
| Защитный канал из оцинкованной стали  |
| толщина стали, мм | 0,5 |
| Загрузочная дверь из малоуглеродистой стали |
| толщина стали, мм | 5 |
| **Покрытие главной камеры сжигания** |
| Грунтовка | - |
| Окраска | термостойкая |
| **Футеровка** |
| Теплоизоляционный слой стен  | наличие |
| Толщина теплоизоляционного слоя, мм | 20 |
| Материал стен  | огнеупорный бетон |
| Толщина стен, мм | 80 |
| Огнеупорность о С | 1200 |
| Монтаж футеровки, без контакта с металлическим корпусом | наличие |

………