|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стеклопакеты | "однокамерные" | "двухкамерные"  |   |  двухкамерные |  - |
| Толщина стеклопакета |   | не более 60 |   | 32 | мм |
| Толщина стекла |   |   | 4 |  4 | мм |
| Толщина первичного герметизирующего слоя |   | не более 3 |   |  3 | мм |
| Ширина дистанционной рамки | не менее  6 |   |   |  10 | мм |

Согласно п. 4.5 ГОСТ 24866-2014 "Стеклопакеты, предназначенные для наружного остекления, изготавливают с расстоянием между стеклами (ширина дистанционной рамки) от 8 до 36 мм, для внутреннего остекления - от 6 до 36 мм." и рис 1 того же ГОСТ


в данном случае не учитывается толщина первичного герметизирующего слоя и получается, что толщина стеклопакета 32 мм.

но в ГОСТ есть рис 2 в котором отдельно выделена толщина первичного герметизирующего слоя


если её учесть то толщина стеклопакета будет 36 мм. Вопрос. Есть ли у Заказчика возможность придраться???