# Приложение к 1 части заявки

# на участие в закупке №0115300005017000008

# «Ремонт кровли здания Абашевского клуба-музея»

Технические характеристики основных товаров (материалов), используемых в ходе выполнения работ.

Все работы будут выполняться гражданами Российской Федерации

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование или "эквивалент" | Характеристики эквивалентности | **Предложение участника по применяемым материалам для выполнения работ** |
|  | Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер C21-1000-0,5 | Стеновая, выстота трапеции не менее 21 мм, не менее 1000 мм – ширина, не менее 0,5 мм - толщины листа | Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер C21-1000-0,5  Высота трапеции 21 мм  Полезная ширина листа 1000 мм  Толщина листа – 0,5 мм  Страна происхождения: Российская Федерация |
|  | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН | Плотность, не менее  130 г/м2; Горючесть DIN4102, не хуже В3; Паропроницаемость не менее 0,35 г/м2 в 24 ч. | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) ЮТАКОН Н 130 ВС УФ Плотность  130 г/м2; Горючесть по DIN4102 - В3;  Паропроницаемость 0,35 г/м2 в 24 ч;  Растяжимость (продольная/поперечная), % - 20/20  Страна происхождения: Чешская Республика |