|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Требования к значениям показателей (характеристик) товара, или эквивалентности предлагаемого товара используемого для выполнения работ, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям № п/п | Наименование товара | Требования к товарам |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Объемно-пространственная композиция (комплект из 3-х арок). Позиция учтена в соответствии с пунктом 2 ресурсной ведомости. Установлены следующие характеристики товара. | Внешний вид — в соответствии с эскизом.  Материалы используемые в каркасе — алюминиевые трубы квадратного сечения, алюминиевая труба прямоугольного сечения, алюминиевые прутки, стальная труба прямоугольного сечения. Состав изделия — лента светодиодная белая теплая, плейлайт белый теплый, белтлайт со светодиодными лампами белого цвета, трансформаторы, диодные мосты, выключатели автоматические, распределительные коробки, провод соединительный, хомуты, шнур капроновый, бетонные блоки. Суммарная потребляемая мощность изделия — ≤ 1700 Вт. Наружный размер алюминиевой трубы меньшего квадратного сечения — не менее 15 и менее 20 мм. Толщина стенки алюминиевой трубы меньшего квадратного сечения — не менее 1,5 и не более 2 мм. Наружный размер алюминиевой трубы большего квадратного сечения — не менее 20 и менее 25 мм. Толщина стенки алюминиевой трубы большего квадратного сечения — не менее 2 и не более 3 мм. Ширина алюминиевой трубы прямоугольного сечения — не менее 40 и не более 50 мм. Высота алюминиевой трубы прямоугольного сечения — не менее 20 и менее 25 мм. |