Уважаемый Заказчик!

Согласно Приложение №1 к разделу IV. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ) установлены требования к бетонным смесям.

А именно:

*Проектный класс бетонной смеси БСТ В7,5, согласно проекта предназначен для изготовления отмосток и под бетонного основания для фундаментной плиты, не предусматривает проектом полной номенклатуры и особых требований по применению материалов. В качестве вяжущих материалов должны применяться портландцементы по ГОСТ 31108-2016 ЦЕМ I, ЦЕМ II. В качестве крупных заполнителей для бетонов необходимо применять щебень или гравий из плотных горных пород по ГОСТ 8267-93, наибольшей крупность заполнителя: 20 мм. В качестве мелкого заполнителя для бетона необходимо применять природный песок I илиII класса, соответствующий ГОСТ 8736-2014. Бетон класса В7,5 должен иметь требуемую прочность не ниже 8,0 Мпа ГОСТ 18105-2010.*

Согласно инструкции, в первой части заявки не допускается использование слов "не ниже", т.е. участник закупки должен указать конкретное значение требуемой прочности бетона.

При этом согласно ГОСТ 18105-2010 требуемая и фактическая прочность бетона определяются по контролируемым партиям бетонных смесей готовых к применению (БСГ). Т.е. участник закупки должен иметь данный товар и только после этого, методом испытаний и контроля можно определить конкретное значение требуемой прочности.

Между тем, согласно п.3  письма ФАС от 1 июля 2016 № ИА/44536/16 , цитирую

следует учесть, что **Закон о контрактной системе не обязывает участника закупки иметь в наличии товар в момент подачи заявки**, в связи с чем т**ребования заказчика подробно описать в заявке (путем предоставления показателей и (или) их значений, как в виде одного значения, диапазона значений, так и сохранения неизменного значения) химический состав и (или) компоненты товара, и (или) показатели технологии производства, испытания товара, и (или) показатели, значения которых становятся известными при испытании определенной партии товара после его производства**, **имеют признаки ограничения** доступа к участию в закупке.

Более того, согласно ГОСТ 7473-2010 «Смеси бетонные. Технические условия» есть пример условного обозначения бетонных смесей



Значение Rm - это требуемая прочность. И как вы видите по ГОСТу, она выражена диапазонным значение (более или равно), а не конкретным значением.

Считаем, что Заказчик ограничивает доступ к участию в закупке, путем того, что требует указать конкретное значение требуемой прочности. Так конкретное значение может быть определено только при наличии товара, методом контроля партий.

**Вопрос: В случае если участник закупки укажет значение требуемой прочности с использованием слов «не ниже» или символа «≥» будет ли это считаться причиной для отклонения первой части заявки? Данный вопрос касается всех бетонных смесей указанных в приложении № 1 (БСТ В7,5 и БСТ В15 и БСТ В25F100W4 и БСТ В30F150W12 и БСТ В35F150W12)**

**В случае, если Заказчик считает, что использование слов «не ниже» или символа «≥» для указания требуемой прочности бетона – будет являться причиной для отклонения – настоятельно рекомендуем внести изменения в документацию.**

Просим дать ответ конструктивный.