**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Поставка расходного материала для ремонтных работ по освещению улиц, скверов (сжима ответвительного).**

1. Срок поставки товара: С даты подписания Контракта по 31.12.2018 по заявке Заказчика.

2. Условия поставки товара:

Заявка подается Заказчиком Поставщику за 3 (три) рабочих дня до планируемой даты поставки электронным письмом или факсограммой. В заявке указываются сведения о количестве, наименовании и стоимости единицы товара.

Поставщик поставляет товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком за свой счет собственными техническими средствами или с привлечением третьих лиц. Доставка товара производится в рабочие дни с предварительным телефонным уведомлением за 1 (один) рабочий день до даты доставки. Конкретное время доставки товара согласовывается с Заказчиком.

3. Место поставки товара: Московская область, г.о. Подольск, город Подольск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.17

4. Требования к поставляемому товару:

4.1 Количество, качественные и технические характеристики Товара указаны в Приложении №1 к Техническому заданию «Сведения о функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристиках товара(ов), позволяющие определить их соответствие установленным в документации требованиям».

4.2 Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в том числе который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки.

5. Гарантия качества

5.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям ГОСТ, указанным в Приложении №1 к Техническому заданию и условиям Технического задания. Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при перевозке и хранении.

5.2. Одновременно с товаром поставщик предоставляет заказчику копии сертификатов качества (декларации о соответствии) на товар, подлежащий обязательной сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1 к ТЗ

**«Сведения о функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристиках товара(ов), позволяющие определить их соответствие установленным в документации требованиям»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ позиции (установлен в отношении одного наименования товара)** | **Наименование товара** | **Наименование показателя** | **Минимальные значения показателя** | **Максимальные значения показателя** | **Значения показателя, которые не могут изменяться** | **Конкретные значения показателя, предлагаемые участником закупки** | **Единица измерения показателя.** |
| 1 | Сжим ответвительный | Назначение |  |  | Предназначен для ответвления кабельных линий, монтажа алюминиевых и медных жил |  |  |
| Материал корпуса |  |  | полистирол; поликарбонат не поддерживающий горение |  |  |
| Ответвительные зажимы |  |  | винтовые; прокалывающие |  |  |
| Корпус |  |  | герметичный; не гермитичный |  |  |
| Максимальное напряжение |  |  | 660; 1000 |  | В |
| Оголение проводов | не требуется | требуется |  |  |  |
| Степень защиты корпуса |  |  | 20 |  | IP |
| Сечение проводников магистральных в диапазоне | 6 | 95 |  |  | мм2 |
| Сечение проводников ответвительных в диапазоне | 1,5 | 10 |  |  | мм2 |
| Срок гарантии | 6 |  |  |  | месяц |

Требования к закупаемому товару не регламентируются национальными стандартами и техническими регламентами, Заказчик предъявляет требования исходя из принципа объективности описания объекта закупки и получения именно того товара, который необходим Заказчику.