**4. Требования к материалам, используемым при выполнении работ:**

4.3. Качество и безопасность выполненных работ, материалов (комплектующих и оборудования), используемых при выполнении работ, должно соответствовать требованиям заказчика, установленными ниже в таблицах («Показатели, значения которых не могут изменяться»; «Показатели, для которых указаны минимальные или (и) максимальные значения»; «Показатели, для которых установлены диапазоны значений»; «Показатели, для которых указаны варианты значений»), являющихся Требованиями к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности товара, предлагаемого к использованию при выполнении работ, в том числе:

- **Позиция 1 «Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400»** должна соответствовать: ГОСТ 5089-2011 "Замки, защелки, механизмы цилиндровые. Технические условия."

- **Позиция 2 «Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм»** должна соответствовать:ГОСТ 1144-80 (СТ СЭВ 2329-80)" ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ.КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ"

- **Позиция 5 «Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм»,** должна соответствовать: ГОСТ 11650-80\* "ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ И ЗАОСТРЕННЫМ КОНЦОМ ДЛЯ МЕТАЛЛА И ПЛАСТМАССЫ"

- **Позиция 6 «Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм»** должна соответствовать:ГОСТ 19111-2001 "ИЗДЕЛИЯ ПОГОНАЖНЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"

- **Позиция 7 «Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 2/4, толщина 12 мм»** должна соответствовать:ГОСТ 3916.1-96 «ФАНЕРА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ С НАРУЖНЫМИ СЛОЯМИ ИЗ ШПОНА ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД. Технические условия»

- **Позиция 9** «**Раствор готовый кладочный цементный марки 100**», должна соответствовать ГОСТ 28013-98 «РАСТВОРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ.ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

**«Список товаров, для которых установлены требования к значениям показателей (характеристик) товара, или эквивалентности товара, используемого для выполнения работ, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям»**.

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование товара |
| 1 | **Клей "Бустилат" или эквивалент**  Позиция учтена в соответствии с пунктом 3 ресурсной ведомости. |
| 2 | **Линолеум коммерческий гомогенный "ТАРКЕТТ iQ MONOLIT" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) или эквивалент**  Позиция учтена в соответствии с пунктом 4 ресурсной ведомости |
| 3 | **Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 37 мм, длиной 0,9 м**  Позиция учтена в соответствии с пунктом 8 ресурсной ведомости. |

**«Список товаров, для которых не установлены требования к значениям показателей (характеристик) товара, или эквивалентности товара, используемого для выполнения работ, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям».**

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование товара |
| 1 | **Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400**  Позиция учтена в соответствии с пунктом 1 ресурсной ведомости. |
| 2 | **Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм**  Позиция учтена в соответствии с пунктом 2 ресурсной ведомости. |
| 3 | **Винты самонарезающие остроконечные длиной 35 мм**  Позиция учтена в соответствии с пунктом 5 ресурсной ведомости. |
| 4 | **Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм**  Позиция учтена в соответствии с пунктом 6 ресурсной ведомости |
| 5 | **Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 2/4, толщина 12 мм**  Позиция учтена в соответствии с пунктом 6 ресурсной ведомости |
| 6 | **Раствор готовый отделочный тяжелый: цементно-известковый 1:1:6**  Позиция учтена в соответствии с пунктом 7 ресурсной ведомости. |
| 7 | **Раствор готовый отделочный тяжелый: известковый 1:2,5**  Позиция учтена в соответствии с пунктом 8 ресурсной ведомости. |

**1. «Показатели, значения которых не могут изменяться»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование товара | Требования к товарам (характеристики эквивалентности) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | **Клей "Бустилат" или эквивалент**  Позиция учтена в соответствии с пунктом 3 ресурсной ведомости. | Внешний вид после высыхания должен быть — бесцветный .  Область применения должна быть — для приклеивания обоев, керамических плиток, ковровых покрытий, ДВП, асбестоцементных плит и линолеума. |
| 2. | **Линолеум коммерческий гомогенный "ТАРКЕТТ iQ MONOLIT" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) или эквивалент**  Позиция учтена в соответствии с пунктом 4 ресурсной ведомости | Группа горючести должна быть: слабо горючие. Класс должен быть: коммерческий.  Должен быть устойчив к воздействию влаги и к воздействию хим. соединений.  Должен быть цветоустойчив |
| 3. | **Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 37 мм, длиной 0,9 м**  Позиция учтена в соответствии с пунктом 8 ресурсной ведомости. | Предназначены должны быть: для стыковки двух одноуровневых поверхностей напольных покрытий. |

**2. «Показатели, для которых указаны минимальные или (и) максимальные значения»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | | Наименование товара | Требования к товарам ((характеристики эквивалентности) |
| 1 | | 2 | 3 |
| 1. | | **Клей "Бустилат" или эквивалент**  Позиция учтена в соответствии с пунктом 3 ресурсной ведомости. | Рабочая температура: не ниже 10°С. |
| 2. | **Линолеум коммерческий гомогенный "ТАРКЕТТ iQ MONOLIT" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) или эквивалент**  Позиция учтена в соответствии с пунктом 4 ресурсной ведомости | | Толщина: не менее 2 мм |
| 3. | **Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 37 мм, длиной 0,9 м**  Позиция учтена в соответствии с пунктом 8 ресурсной ведомости. | | Ширина: не менее 37 мм; длина: не менее 900 мм |

**3. «Показатели, для которых установлены диапазоны значений»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование товара | | Требования к товарам (характеристики эквивалентности) |
| 1 | 2 | | 3 |
| 1. | **Клей "Бустилат" или эквивалент**  Позиция учтена в соответствии с пунктом 3 ресурсной ведомости. | Полное высыхание при t=+20 C: от 1 и до 1,5 суток | |

**4. «Показатели, для которых указаны варианты значений»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Наименование товара | Требования к товарам (характеристики эквивалентности) | |
| 1 | | 2 | 3 | |
| 1. | | **Клей "Бустилат" или эквивалент**  Позиция учтена в соответствии с пунктом 3 ресурсной ведомости. | | Серый или белый цвет |
| 2. | **Линолеум коммерческий гомогенный "ТАРКЕТТ iQ MONOLIT" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) или эквивалент**  Позиция учтена в соответствии с пунктом 4 ресурсной ведомости | | | Либо аналог (эквивалент) |
| 3. | **Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 37 мм, длиной 0,9 м**  Позиция учтена в соответствии с пунктом 8 ресурсной ведомости. | | | Могут быть: либо (А) - анодированные, либо (К)- полимерно-порошковое покрытие |

При предоставлении сведений под конкретными показателями понимается характеристики товаров (материалов), в соответствии с описанием объекта закупки (Техническим заданием), содержащем требования к товарам (материалам). При описании товаров (материалов) участники закупки предоставляют сведения в следующем порядке:

*Значения показателей, которые не могут изменяться.*

Участники должны указать (продублировать) конкретное или не конкретное значение, которое не может изменяться (при описании данного вида показателей заказчик использовал слова «и», «на выбор заказчика», «свыше», «не должно превышать» и т.д. и знаки «\*», «-», «,», «±»).

*Участники должны выбрать и указать конкретное значение, установленное Заказчиком* (при описании данного вида показателей Заказчик использовал слова «или», «либо»). В случае применения слов «или», «либо» потребностям Заказчика удовлетворяет каждый из вариантов таких значений (что обусловлено технологическими и функциональными особенностями товара. Выбрав одно из альтернативных значений показателей товара, участнику необходимо указать соответствующие характеристики товара именно для выбранного значения показателя.

*Значения, для которых указаны минимальные и (или) максимальные значения показателей.*

Участник закупки должен указать конкретное значение показателя соответствующее установленным Заказчиком требованиям, при этом крайние границы могут быть указаны в заявке участника закупки включительно (или если Заказчиком установлено только минимальное значение включительно – то не менее минимального, а если установлено только максимальное значение включительно – то не более максимального). При описании данного вида показателей заказчик использовал такие слова как: «не более», «не менее», «не выше», «не ниже» и знаки «≤», «≥» и т.д.

Участник закупки должен указать конкретное значение показателя соответствующее установленным Заказчиком требованиям, при этом крайние границы не могут быть указаны в заявке участника закупки (или если Заказчиком установлено только минимальное значение – то более минимального, а если установлено только максимальное значение – то менее максимального). При описании данного вида показателей заказчик использовал такие слова как: «более», «менее», «от», «до», «выше», «ниже», «максимальн-(ый)», «минимальн-(ый)» и т.д. и знаки «>», «<».

У*частники должны указать неконкретное значение (диапазон значений).*

Участники должны указать нижнюю и верхнюю границу показателя, то есть указать два значения - одно нижней границы, другое верхней границы показателя, удовлетворяющие требованиям Заказчика (при описании данного вида показателей Заказчик использовал слова «нижний предел и верхний предел», «более и менее», «не менее и не более», «от и до»). Установление Заказчиком данного типа показателей обусловлено технологическими и функциональными особенностями товара и связано с тем, что требуемый товар имеет техническую характеристику, которая находится в диапазоне значений.

При указании нижней и верхней границы диапазона участник включает или не включает крайние значения границы, руководствуясь порядком указанным выше.

При установлении требований к одному показателю в разных единицах измерения, Участник закупки вправе указать все или выбрать одну из представленных единиц измерения. В случае указания на то, что товар должен соответствовать государственным стандартам, то указанные конкретные показатели, предложенного товара участником должны соответствовать и государственному стандарту и заданному диапазону значений характеристик товара согласно описанию объекта закупки (техническое задание) документации об аукционе. Для товаров, государственные стандарты на которые в разделе «маркировка» содержат требования об обязательном наличии товарного знака, участник закупки в первой части заявки обязан указать товарный знак предлагаемого им товара, наряду с наименованием страны производителя товара.

Все сведения, содержащиеся в заявке участника закупки, не должны допускать двусмысленных толкований. В значениях показателей предложения участника не должно содержаться слов: «или эквивалент», «или», «более», «не более», «менее», «не менее», «и/или», «либо», «ниже», «выше», «около», «примерно» (и его производные), «должен быть», «должна быть», «должно быть», «не должен быть», «типа», «не хуже», «должен иметь», «не должен иметь», «должен соответствовать», а также рекомендуется использовать общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов для того, чтобы заказчик имел возможность однозначно оценить предложение участника на соответствие требованиям, указанным в описании объекта закупки (Техническом задании) документации об аукционе.

Все пункты заявки должны быть заполнены. По тем пунктам, по которым Заказчик требований не устанавливает необходимо указать – «не установлено».

Во всех иных случаях требования к показателям товаров, установлены в виде значений, которые не могут изменяться и участник закупки представляет сведения точно соответствующие требованиям (продублировать) Описания объекта закупки (Техническому заданию).

Приложение № 1 к Техническому заданию

**Форма «СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ, ТЕХНИЧЕСКИХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ,ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ»**

***(рекомендуемая участнику закупки, для предоставления в I части заявки на участие в аукционе[[1]](#footnote-1))***

| №  п/п | Наименование товара | Товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы | Показатель товара, установленный документацией | Значения показателей товара, предлагаемого участником | Единицы измерения | Наименование страны происхождения предлагаемого для выполнения работ товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Порядок заполнения формы указан в пункте 32 «Информационной карты документации об электронном аукционе»**

1. Данная форма является рекомендуемой. Представление участником сведений о конкретных показателях и их значениях не по предлагаемой форме не является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе. [↑](#footnote-ref-1)