Изучив извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме №0154300014616000034 от 04.02.2016 года, документацию об электронном аукционе на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) для осуществления закупки выполнения работ по осуществлению регулярных перевозок по регулируемым тарифам транспортными средствами в количестве 10 единиц по маршруту города Орла № 22 «Тубдиспансер - станция Лужки» на выполнение вышеуказанного заказа, мы в случае признания нас победителями аукциона согласны подписать договор, а также в соответствии с требованиями документации об аукционе поставить товары, функциональные характеристики (потребительские свойства) и качественные характеристики которых, указаны в нижеприведенной таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование****товара (транспортного средства), тип, используемого для выполнения работ** | **Количество единиц транспортных средств, шт** | **Значения показателей товара** |
| 1 | ПАССАЖИРСКИЙ АВТОБУС НА БАЗЕ RENAULT MASTERМодель RST 603 Производство Россия | 6 | Длина транспортного средства 6,848 метров. Масса без нагрузки транспортного средства 3030 кг. Транспортное средство имеет срок эксплуатации с даты первой регистрации в органах ГИБДД (полных лет) 1 год 4 месяца на момент размещения извещения о проведении аукциона. Общая вместимость транспортного средства на маршруте составляет 22 места. Число мест для сидения в транспортном средстве составляет 18. Экологический класс транспортного средства — 4. Количество потолочных люков в транспортном средстве - 1. Наличие одного потолочного поручня вдоль прохода пассажирского салона. Сиденья в транспортном средстве со спинками. Внутри транспортного средства размещена следующая информация:- наименование, адрес и номер телефона перевозчика, фамилия водителя;- наименование, адрес и контактные телефоны органа, обеспечивающего контроль за осуществлением перевозок пассажиров и багажа;- стоимость проезда, провоза ручной клади и перевозки багажа;- указатели мест для пассажиров с детьми и инвалидов;- указатели мест расположения огнетушителей;- указатели мест расположения кнопок остановки транспортного средства;- указатели аварийных выходов и правила пользования такими выходами;- правила пользования транспортным средством или выписка из таких правил.Транспортное средство оборудовано указателями маршрута регулярных перевозок, которые размещены:а) над лобовым стеклом транспортного средства;б) на правой стороне кузова по ходу транспортного средства;в) на заднем окне транспортного средства.На указателе маршрута регулярных перевозок, размещенном над лобовым стеклом транспортного средства, проставлены наименования начального и конечного остановочных пунктов и номер маршрута регулярных перевозок. Данный указатель является световым (имеет подсветку) и виден в темное время суток. Наименования начального и конечного остановочных пунктов выполнены черным шрифтом на белом фоне, номер маршрута - черным шрифтом на желтом фоне. На указателе маршрута, размещенном на правой стороне кузова транспортного средства по ходу транспортного средства, проставлен номер маршрута регулярных перевозок, а также наименования начального, конечного и основных промежуточных остановочных пунктов.На указателе маршрута, размещенном на заднем окне транспортного средства, проставлен номер маршрута регулярных перевозок.На правой стороне кузова каждого транспортного средства по ходу транспортного средства указано краткое наименование перевозчика. |
| 2 | ПАССАЖИРСКИЙ АВТОБУС НА БАЗЕ RENAULT MASTERМодель RST 603 Производство Россия | 3 | Длина транспортного средства 6,848 метров. Масса без нагрузки транспортного средства 3030 кг. Транспортное средство имеет срок эксплуатации с даты первой регистрации в органах ГИБДД (полных лет) 1 год 6 месяцев на момент размещения извещения о проведении аукциона. Общая вместимость транспортного средства на маршруте составляет 22 места. Число мест для сидения в транспортном средстве составляет 18. Экологический класс транспортного средства — 4. Количество потолочных люков в транспортном средстве - 1. Наличие одного потолочного поручня вдоль прохода пассажирского салона. Сиденья в транспортном средстве со спинками. Внутри транспортного средства размещена следующая информация:- наименование, адрес и номер телефона перевозчика, фамилия водителя;- наименование, адрес и контактные телефоны органа, обеспечивающего контроль за осуществлением перевозок пассажиров и багажа;- стоимость проезда, провоза ручной клади и перевозки багажа;- указатели мест для пассажиров с детьми и инвалидов;- указатели мест расположения огнетушителей;- указатели мест расположения кнопок остановки транспортного средства;- указатели аварийных выходов и правила пользования такими выходами;- правила пользования транспортным средством или выписка из таких правил.Транспортное средство оборудовано указателями маршрута регулярных перевозок, которые размещены:а) над лобовым стеклом транспортного средства;б) на правой стороне кузова по ходу транспортного средства;в) на заднем окне транспортного средства.На указателе маршрута регулярных перевозок, размещенном над лобовым стеклом транспортного средства, проставлены наименования начального и конечного остановочных пунктов и номер маршрута регулярных перевозок. Данный указатель является световым (имеет подсветку) и виден в темное время суток. Наименования начального и конечного остановочных пунктов выполнены черным шрифтом на белом фоне, номер маршрута - черным шрифтом на желтом фоне. На указателе маршрута, размещенном на правой стороне кузова транспортного средства по ходу транспортного средства, проставлен номер маршрута регулярных перевозок, а также наименования начального, конечного и основных промежуточных остановочных пунктов.На указателе маршрута, размещенном на заднем окне транспортного средства, проставлен номер маршрута регулярных перевозок.На правой стороне кузова каждого транспортного средства по ходу транспортного средства указано краткое наименование перевозчика. |
| 3 | ПАССАЖИРСКИЙ АВТОБУС Citroen Jumper (Ситроен Джампер)Модель 2227w0Производство Россия | 1 | Длина транспортного средства 6,363 метров. Масса без нагрузки транспортного средства 2505 кг. Транспортное средство имеет срок эксплуатации с даты первой регистрации в органах ГИБДД (полных лет) 1 год 1 месяц на момент размещения извещения о проведении аукциона. Общая вместимость транспортного средства на маршруте составляет 22 места. Число мест для сидения в транспортном средстве составляет 18. Экологический класс транспортного средства — 4. Количество потолочных люков в транспортном средстве - 1. Наличие двух потолочных поручней вдоль прохода пассажирского салона. Сиденья в транспортном средстве со спинками. Внутри транспортного средства размещена следующая информация:- наименование, адрес и номер телефона перевозчика, фамилия водителя;- наименование, адрес и контактные телефоны органа, обеспечивающего контроль за осуществлением перевозок пассажиров и багажа;- стоимость проезда, провоза ручной клади и перевозки багажа;- указатели мест для пассажиров с детьми и инвалидов;- указатели мест расположения огнетушителей;- указатели мест расположения кнопок остановки транспортного средства;- указатели аварийных выходов и правила пользования такими выходами;- правила пользования транспортным средством или выписка из таких правил.Транспортное средство оборудовано указателями маршрута регулярных перевозок, которые размещены:а) над лобовым стеклом транспортного средства;б) на правой стороне кузова по ходу транспортного средства;в) на заднем окне транспортного средства.На указателе маршрута регулярных перевозок, размещенном над лобовым стеклом транспортного средства, проставлены наименования начального и конечного остановочных пунктов и номер маршрута регулярных перевозок. Данный указатель является световым (имеет подсветку) и виден в темное время суток. Наименования начального и конечного остановочных пунктов выполнены черным шрифтом на белом фоне, номер маршрута - черным шрифтом на желтом фоне. На указателе маршрута, размещенном на правой стороне кузова транспортного средства по ходу транспортного средства, проставлен номер маршрута регулярных перевозок, а также наименования начального, конечного и основных промежуточных остановочных пунктов.На указателе маршрута, размещенном на заднем окне транспортного средства, проставлен номер маршрута регулярных перевозок.На правой стороне кузова каждого транспортного средства по ходу транспортного средства указано краткое наименование перевозчика. |

Количество транспортных средств на маршруте № 22 «Тубдиспансер — станция Лужки» — 10.