**Исх. № 219 от 18.04.17 Куда: Управление Федеральной**

**антимонопольной службы по**

**Краснодарскому краю**

350020, г.Краснодар, ул.Коммунаров, 235

**От кого:** хххххх

**Жалоба на положения аукционной документации.**

 **Заказчик:** ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ". 350000, Краснодарский край, Краснодар г, УЛ ИМ ГОГОЛЯ, ДОМ 56/1 torgi\_krasnodar@mail.ru . телефон 7-861-26734943, факс +7 (861) 2673494 ответственное должностное лицо Ягорлыцкая Виктория Сергеевна.

  **Участник размещения заказа (заявитель)**: хххххххх

 **Адрес официального сайта на котором размещена информация о закупке**: [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru)

**Номер извещения**: № 0318100056717000003

**Наименование аукциона**: Реконструкция административного здания с пристройкой лабораторного корпуса, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Ленина, 43.

 **Дата опубликования извещения о проведении электронного аукциона:** 23.03.2017

**Обжалуемые действия с указанием норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) которые, по мнению Заявителя нарушены**:

В нарушение требований статьи 33 Закона описание объекта закупки не носит объективный характер.

 **Доводы жалобы:**

В соответствии с требованиями аукционной документации (Часть 4. Инструкция по заполнению первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме):

в случае указания в документации об аукционе в электронной форме в качестве требования к используемому товару диапазона (интервала значений какой-либо величины) показателей (в том числе показателей, сопровождающихся словосочетаниями и знаками "в пределах", "не более", "не менее", "не хуже", "+/-", "не выше", "не ниже", "от", "до", "или", "/", "<=", ">=", "<", ">", а также при перечислении показателей через запятую), участнику закупки в своей заявке **необходимо указывать только один конкретный показатель** из требуемых заказчиком. **Использование при этом словосочетаний** и знаков: "в пределах", "не более", "не менее", "не хуже", "+/-", "не выше", "не ниже", "от", "до" "или", "/", "<=", ">=", "<", ">", а также перечисления показателей через запятую **не допускается**.

Заказчиком установлены требования к значениям показателей, указать которые можно лишь после проведения испытаний имеющейся в наличии партии товара:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| наименование материала | наименование показателя | значение показателя |
| Блок оконный пластиковый | Прочность при растяжении | Не менее 37 МПа |
| Модуль упругости при растяжении | Не менее 2200 МПа |
| Температура размягчения по Вика | Не менее 75 °С |
| Плитка | Предел прочности при изгибе | не менее 15 МПа |
| Термическая стойкость глазури  | не менее 125 °С |
| Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ | Массовая доля пленкообразующего вещества | не менее 22 % |
| Степень перетира | не более 80 мкм |
| Массовая доля летучего вещества | не более 12 % |
| Лента диффузионная | Предел прочности при растяжении  | от 15 МПа |
| Относительное удлинение при разрыве  | ≥ 10 % |
| Сопротивление паропроницанию  | ≤ 0.2 м²·ч·Па/мг |
| Смываемость пленки | ≤ 3.5 г/м2 |
| Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С | ≥ 12 ч |
| Олифа | Массовая доля нелетучих веществ | от 54.5 до 72 % |
| Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0.5) °С | от 18 до 60 с |
| Плитка для пола | Предел прочности при изгибе для плиток толщиной: св. 9,0 мм | Не менее: 25,0 МПа |
|  | Износостойкость (по кварцевому песку) плиток  | Не допускается более 0,18 г/см2 |
| Кабели силовые  | Электрическое сопротивление изоляции на длине 1 км при 70°С  | Должно быть от 0.0090 МОм |
| кабель | Тепловая деформация: остаточное относительное удлинение изоляции после снятия нагрузки и охлаждения | не более 15 % |
| Относительное удлинение при разрыве изоляции после старения | Не менее 125 % |
| Усадка изоляции  | не более 4 % |
| Глубина продавливания изоляции при высокой температуре | не более 50 % |
| Тепловая деформация: относительное удлинение изоляции под нагрузкой | не более 175 % |
| Водопоглощение: увеличение массы изоляции  | не более 10 мг/см2 |

Перечисленные нарушения не позволяют мне сформировать заявку на участие в аукционе, поэтому

**прошу**

предписать внести изменения в аукционную документацию.

установить в действиях заказчика состав административного правонарушения предусмотренного частью 4.2 статьи 7.30 КоАП РФ и передать материалы ответственному должностному лицу.

Индивидуальный предприниматель ххххх