**Разъяснение положений аукционной документации**

**Наименование закупки**: «Покупка модульного здания ОВП».

Реестровый номер извещения 0162200011817000581.

В связи с поступившим запросом по аукциону № 0162200011817000581 на Покупку модульного здания ОВП, просим дать следующие разъяснения:

|  |  |
| --- | --- |
| *Запрос на разъяснение* | *Ответ на запрос* |
| 1. В Описании объекта закупки:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Габаритные размеры блок-контейнера, ширина, м | Не менее 2,4 |
| 1.3 | Габаритные размеры блок-контейнера, длина, м | Не менее 6 |
| 1.4 | Габаритные размеры блок-контейнера, высота, м | Не менее 3 |
| 1.5 | Количество блок-контейнеров (БК), шт. | Не менее 10 |
| 1.6 | Площадь застройки здания (по наружному периметру), м2 | Не менее 160 |

Т.е. 2,4 х 6 х 10 = 144 м2А по п. 1.6, требуется не менее 160. Это ошибка или введение в заблуждение? | Здесь нет ни ошибки, ни введения в заблуждение. Поскольку количество блок-контейнеров **не менее 10**, а может быть ведь и 11, и 12, и более и площадь застройки здания – **не менее 160**, но может быть и более. Это не противоречит техническому заданию.Например, участник вправе предложить следующие параметры (ДхШхВ): 1. **2,4** х 6,7 х 3 кол-во **10** (итого площадь составляет **160,8** кв.м., соблюдаются все минимальные установленные требования),
2. 2,7 х **6** х 3 кол-во **10** (итого площадь составляет **162** кв.м., соблюдаются все минимальные установленные требования),
3. **2,4** х **6** х 3 кол-во **12** (итого площадь составляет **172,8** кв.м., соблюдаются все минимальные установленные требования)
4. или другие параметры
 |
| 2.П. 8.4.1 Уровень освещённости в соответствии с СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидеомилогические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»П.п. 8.4.1.1 – 8.4.2.14 указаны показатели: не менее … лкВопрос с таким же подвохом, как и в п. 1.6?Т.е. если Участник укажет показатель равный предложенному Заказчиком, например, П. 8.4.1.1 Процедурный кабинет Не менее 500 лк, - 500 лк, будет ли это предлогом для отклонения заявки? | Показатели естественного, искусственного и совмещенного освещения основных помещений медицинских организаций установлены Приложением № 5 СанПиН 2.1.3.2630-10 (таблица). Согласно таблице, освещенность Процедурной составляет 500 лк, что не противоречит установленным Заказчиком показателям – «не менее 500». |