# Первая часть заявки (извещение № 0527500000417000181) на поставку водоподготовительной установки номинальной производительностью 5м3/час для нужд ГУП Брянской области «Брянсккоммунэнерго»

# Изучив извещение о проведении открытого аукциона на поставку водоподготовительной установки номинальной производительностью 5м3/час для нужд ГУП Брянской области «Брянсккоммунэнерго», а также применимые к данному электронному запросу законодательство и нормативные правовые акты, сообщаем о согласии на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, соответсвующих требованиям документации об аукционе на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, и направляем настоящую заявку.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (его словесное обозначение). Наименование страны происхождения товара | Показатель | Значение показателя |
| 1 | Установка ионообменная (2 шт.) | BioSmart 2472 РФ | Производительность | 5,0 м3/час |
| Внутренний диаметр фильтрова | 0,67 м |
| Регенерация в автоматическом режиме | наличие |
| Фильтрующая загрузка - Загрузка многокомпонентная FeroSoft-L мешок -(8,33л, 6,7кг) | 66 мешков |
| Гравий кварцевый, фр.2-5мм (25кг) | 150 кг |
| Соляной бак 350 л  | 2 шт |
| 2 | Ёмкость  | ATV-500 РФ | Объем | 0,5 м3 |
| Габариты (Д\*Ш\*В) мм | 1340\*740\*740 |
| Материал | Полиэтилен |
| 3 | Насос | HMV 4-8 F КНР | Производительность, м3/час | 5  |
| Максимальное рабочее давление, МПа | 2,1 |

Обе установки ионообменные работают параллельно, как Na-катионитные первой ступени.

Также в комплект поставки согласно техническому заданию входят - водоподогреватель, контрольно-измерительные приборы, запорная арматура, трубопроводы.