**Перечень материалов, используемых при выполнении работ, без указания на товарный знак**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Функциональные, технические и качественные характеристики товара, используемого при выполнении работы** | **Параметры характеристик** |
|  | Смесь песчано-гравийная природная | Соответствие ГОСТ 23735-2014  «Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия». | Показатель, значение которого не может изменяться |
| Фракция 0-40мм с содержание зерен гравия фракции 5-40мм должно быть 60% - 70% по массе. | Показатель, значение которого не может изменяться |